**Образец № 1**

**ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:**

- **„Основен ремонт на Библиотека към НЧ „Постоянство 1926” с.П.Каравелово**”

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника ………………………………….………………………………………………………………………
2. ЕИК………………………….
3. Адрес: …………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… */код, град, община, квартал, улица №…бл.ап./* Телефон № ……………………

Факс: ……………..………………………….. Е-mail: ………………………………….

4. Лице за контакти: ………………………………………………………………………….

Длъжност: ……………………………….………………………………… Телефон/факс:…………………………………………..………………….

4. Обслужваща банка …………………………………………… , клон …

IBAN на сметката по която ще бъдат възстановени гаранциите

……………………….…………………………………………………………………………..

BIC ………………………………………………………………………………………………………..

Титуляр на сметката: …………………………..…………………………………………………

Дата: ………2015 г. Подпис и печат :

**Образец № 2**

**ОФЕРТА**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в избора на изпълнител чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

- **„Основен ремонт на Библиотека към НЧ „Постоянство 1926” с.П.Каравелово**”

от……………………………………………………………………………...………

със седалище и адрес на управление: гр. …………….….…….., ул. …………… № ……

 представлявано от…………………………………………………………………..

 ЕИК ……… …..…..……,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в избора на изпълнител чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка: **„Основен ремонт на Библиотека към НЧ „Постоянство 1926” с.П.Каравелово**”

Заявяваме, че желаем да участваме в избор на изпълнител чрез публична покана на посочената поръчка при условията, обявени в документите за участие и приети от нас.

* Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.
* Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обекта, условията за финансиране, строителството и въвеждането в експлоатация, както и всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.
* Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от възложителя за изпълнението на поръчката.
* С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от ................. /минимум **60/** дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
* Съгласни сме срокът за изпълнение на поръчката да е ………...календарни дни
* Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас**,** при подписване на договора ще представим гаранция за изпълнение на договора.
* Предлагаме следните гаранционни срокове за предвидените СМР, определени в съответствие със изискванията на стандарти, нормативната уредба и параметрите на трайност на вложените строителни материали посочени от производителя им и изискванията на Възложителя**:**

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - **……………… години**;

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - **…………. години;**

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, - **…………. години**;

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участника)

**Образец № 3**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за

 **„Основен ремонт на Библиотека към НЧ „Постоянство 1926” с.П.Каравелово**”

Настоящата оферта се представя от ........................................................................................., в качеството му на ................................................................на фирма ....................................... ..............................................., ЕИК .............................., със седалище и адрес на управление .......................................................................................................

**Дами и господа,**

Декларирам, че търговското дружество, което ръководя, желае да участва в процедурата за избор на изпълнител на поръчката, при условията, упоменати в документацията и публичната покана и приети от нас.

Настоящата оферта е изготвена на база представени технически изисквания и КС.

От нашето дружество е направен оглед и сме запознати с всички условия на обекта.

 За извършване на СМР на обект - **„Основен ремонт на Библиотека към НЧ „Постоянство 1926” с.П.Каравелово**” предвидени в документация на Възложителя са изготвени единични анализни цени изчислени въз основа на разходните норми за труд, механизация , материали / УСН, СЕК или реални фирмени норми / и на ценообразуващи елементи както следва:

•Средна часова ставка - ………..лв./човекочас

•Допълнителни разходи върху труда-………………%

•Допълнителни разходи върху механизацията-………………….%

•Доставно-складови разходи-……………..%

•Печалба-………………..%

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, Предлагаме обща стойност за изпълнение на поръчката ........................... /...................словом/ лева без ДДС или………………./……………….словом/с ДДС.

 Съгласни сме така предложената цена да не подлежи на увеличение.

 Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените СМР, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става срещу актуване на действително извършени строителни работи.

 Срок на валидност на офертата - ние сме съгласни да се придържаме към тази оферта за срок от ................./минимум 60/ дни от крайния срок за получаването й.

 Ако ни бъде възложено изпълнение на настоящата поръчка, се задължавам да спазвам действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до съответното строителството, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта. Фирмата, която ръководя, е представила декларация, съгласно изискванията на чл.15 от ЗЗБУТ, в съответната Районна инспекция по труда .

 Съгласни сме с начина на плащане посочен в Публичната покана и чл.4 в проекта на договора за изпълнение на поръчката.

 Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящето Предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

 Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

**Приложения (окомплектовани заедно с настоящата оферта)**

1. КСС в оригинал подписана и подпечатана от участника.
2. Анализи на единичните офертни цени – в оригинал подписани и подпечатани от участника.

Дата: …………….2015 г. Участник: .....................: подпис и печат

|  |
| --- |
| **КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА** |
| **ОБЕКТ: Основен ремонт на библиотека към НЧ „Постоянство 1926” УПИ IV-324, кв.43, с.Петко Каравелово** |
| **№ по ред** | **Наименование на дейността** | **мярка** | **количество** | **ед. цена**  | **стойност** |
| **I** | **част АС** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж покривно покритие от керемиди | м² | 140,00 |   |   |
| 2 | Демонтаж ламаринена обшивка | м² | 5,00 |   |   |
| 3 | Разваляне на летвена обшивко по покрив за керемиди | м² | 140,00 |   |   |
| 4 | Спускане на керемиди по коруба, сортиране и подреждането им  | 100бр. | 21,70 |   |   |
| 5 | Направа дървена коруба | м | 5,00 |   |   |
| 6 | Демонтаж висящи олуци от поц.ламарина | м | 45,00 |   |   |
| 7 | Демонтаж водосточни тръби | бр. | 20,00 |   |   |
| 8 | Направа отвор за ревизия 50/50см с метален капак с огнеустойчивост ЕI 60 и автоматично затварящо се устройство, в таван за ревизия на подпокривното пространство  | бр. | 1 |   |   |
| 9 | Доставка и монтаж подпокривно фолио | м² | 140,00 |   |   |
| 10 | Доставка и монтаж дъсчена обшивка от нерендосани дъски | м² | 140,00 |   |   |
| 11 | Доставка и монтаж на скара от летви и контралетви | м² | 140,00 |   |   |
| 12 | Доставка и монтаж керемиди по покрива | м² | 140,00 |   |   |
| 13 | Доставка и монтаж капаци по било | м | 43,00 |   |   |
| 14 | Доставка и монтаж висящи олуци от поц.ламарина | м | 45,00 |   |   |
| 15 | Доставка и монтаж водосточни тръби от поц.ламарина | м | 20,00 |   |   |
| 16 | Доставка и монтаж подолучни поли 40см от поцинкована ламарина | м | 45,00 |   |   |
| 17 | Направа мазилка по комини и вентилации | м² | 13,8 |   |   |
| 18 | Обшивка 2х30см от поцинкована ламарина с 0.5 мм до 30° около комини и вентилации. | м2 | 5 |   |   |
| 19 | Доставка и монтаж фасадно тръбно скеле | м² | 120,00 |   |   |
| 20 | Доставка и монтаж интегрирана топлоизолационна система EPS с деб6см топлопроводност λ = 0,032 W/mK, стъклотекстилна мрежа фиксирана с дюбели, лепила и шпакл.маса | м² | 150,00 |   |   |
| 21 | Обръщане по рамки на прозорци с EPS деб.2 см по страници и ХPS под наклон 2-5% навън по первази вкл. монтаж на РVС профил с мрежа и водокапи | м2 | 16,00 |   |   |
| 22 | Доставка и монтаж РVС ъглов профил с мрежа | м | 41,00 |   |   |
| 23 | Доставка и монтаж цоколен водооткап от алуминиев профил | м | 40,00 |   |   |
| 24 | Грундиране за полагане на декоративно за мазилка по стени и рамки на дограма | м2 | 166,00 |   |   |
| 25 | Селикатна драскана мазилка стр. 3 мм цвят по RAL1014 | м² | 150,00 |   |   |
| 26 | Селикатна драскана мазилка стр. 3 мм цвят по RAL1015 | м² | 16,00 |   |   |
| 27 | Настилка от грапав грантогрес по стъпала и площадка | м² | 7,00 |   |   |
| 28 | Демонтаж стара дървена прозоречна дограма | бр. | 2 |   |   |
| 29 | Доставка и монтаж на еднокрил прозорец РVС дограма 5камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло ,неотворяем , 75/40 | бр | 2 |  |  |
| 30 | Демонтаж дървени врати дограма | бр. | 1 |   |   |
| 31 | Доставка и монтаж на 1/3 остъклена алуминиева врата с прекъснат термомост и горен неотваряем прозорец стъклопакет с нискоемисионно стъкло 100/240 см | бр. | 1 |   |   |
| 32 | Доставка и монтаж външна алуминиева подпрозоречна дъска | м | 16,50 |   |   |
| 33 | Премахване на стара мазилка и фугиране на каменна зидария по цокли | м2 | 32 |   |   |
| 34 | изстъргване на постна боя по стени | м² | 118,00 |   |   |
| 35 | изстъргване на блажна боя по стени |   | 72,00 |   |   |
| 36 | изкърпване на вътрешна мазилка | м² | 24,00 |   |   |
| 37 | двукратно шпакловане с готови смеси при ремонт | М2 | 118,00 |   |   |
| 38 | боядисване на нови шпакловани стени с цветен латекс двукратно | м² | 190,00 |   |   |
| 39 | демонтаж на подови настилка /балатум; мокет и дюшеме | м² | 74,00 |   |   |
| 40 | доставка и монтаж ламинирана подова настилка с дебелина 8 мм и износоустойчивост клас а | м² | 74,00 |   |   |
| 41 | доставка и монтаж pvc первази и ъгли ( 4 бр. вътрешни ъгли, 2 бр. тапи + клипси, дюбел и винт) | м | 60,00 |   |   |
| 42 | окачени тавани с минераловатни пана модул600/600 d>12мм с топлоизолация от минерална вата -10см | м² | 74,00 |   |   |
| 43 | обшивка с пожароустойчив гипсокартон и топлоизолация от минерална вата -10см, вкл.шпакловка по тавана в сутерена | М2 | 40,00 |   |   |
| 44 | монтаж преградни стени от гипсокартон,двуслоини на двоина конструкция | м2 | 2,00 |   |   |
| 45 | демонтаж дървена врата 90 / 200 см | бр. | 3 |   |   |
| 46 |  на Обшивка на дървена колона с пожароустойчив гипсофазер | м2 | 3 |   |   |
| 47 | доставка и монтаж al врата 90 / 200 см | бр. | 2 |   |   |
| 48 | вътрешно обръщане около врати и прозорци с ширина на обръщането до 0,30 м | м | 77 |   |   |
| 49 | Натоварване , превоз и разтоварване на керемиди в склада до 1 км | 1000 бр. | 2,17 |   |   |
| 50 | Натоварване, превоз и разтоварване на запазен дървен материал в склада на възложителя до 1 км | м3 | 9,00 |   |   |
| 51 | натоварване строителни отпадъци на камион | м³ | 15,00 |   |   |
| 52 | превоз на строителни отпадъци до 3 км | м³ | 15,00 |   |   |
|   | **всичко:** |   |   |   |  |
| **II** | **част Конструкции** |   |   |   |   |
| 1 | Доставка и полагане на Бетон С 20/25 за настилка  | м3 | 2,50 |   |   |
| 2 | Армировка настилка от Ф6.5мм | кг | 80,00 |   |   |
|  3 | Направа пълнеж от баластра под бет.настилка | м3 | 7,00 |   |   |
|  4 | Пълнеж между дървени греди по под със стериопор | м3 | 5,00 |   |   |
| 5 | Полагане на един пласт хидроизалация под бетон | м2 | 74,00 |   |   |
| 6 | Доставка и полагане на Бетон С 20/25 за плоча | м3 | 8,50 |   |   |
| 7 | Направа и монтаж на армировказа плоча | кг | 600,00 |   |   |
| 8 | Подпорно скеле за кофраж | м3 | 106,00 |   |   |
| 9 | Подмяна на елементи на покривна конструкция и укрепването й  | м3 | 2,00 |   |   |
|   | **всичко:** |   |   |   |  |
| **III** | **част Електро** |   |   |   |   |
| 1 | Доставка и монтаж на апартаментно ел. табло до12модула-скрит монтаж  | бр | 1 |   |   |
| 2 | Доставка, монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител  | бр | 7 |   |   |
|  3 | Доставка,монтаж и свързване на дефектнотокова защита | бр. | 3 |   |   |
| 4 | Доставка и монтаж на мостов проводник ПВВМ–Б1 3 х 1,5 | мл | 160 |   |   |
| 5 | Доставка и монтаж на мостов проводник ПВВМ-Б1 3 х 2,5 | мл | 110 |   |   |
| 6 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18 за вграждане  | бр | 8 |   |   |
| 7 | Доставка и монтаж на Плафониер  | бр | 4 |   |   |
| 8 | Доставка и монтажАплик ІР 54  | бр | 1 |   |   |
| 9 | Доставка и монтаж на Аплик пожаро и взривозащитени със защита IP 65 | бр | 3 |   |   |
| 10 | Дожставка и монтаж на аварийни лампи АОЕ 8 W | бр | 4 |   |   |
| 11 | доставка и монтаж на контакт „шуко” за скрита 16 А  | бр | 15 |   |   |
| 12 | Доставка и монтаж на контакт „шуко” за скрита 16 А с капачка  | бр | 3 |   |   |
| 13 | Доставка и монтаж на конзола  | бр | 30 |   |   |
| 14 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия с капачка | бр | 25 |   |   |
| 15 | Доставка и монтаж на ключ за скрита – обикновен | бр | 6 |   |   |
| 16 | доставка и монтаж на ключ за скрита – сериен | бр | 1 |   |   |
| 17 | Доставка и монтаж на ключ за скрита – девиаторен | бр | 4 |   |   |
| 18 | Доставка и монтаж на бет. стомана Ф 8за гръмоотвод | м | 40 |   |   |
| 19 | Доставка и монтаж на универсален заземител | бр | 2 |   |   |
| 20 | Доставка и монтаж на поц. шина | м | 10 |   |   |
| 21  | Измерване на осветеността | бр | 2 |   |   |
| 22 | Измерване съпротивлението на заземителите на мълниезащитата | бр | 2 |   |   |
| 23 | Измерване импеданса контур „фаза –защитен“ проводник на всички контакти | бр | 18 |   |   |
|   | **всичко:** |   |   |   |  |
| **IV** | **част ОВ** |   |   |   |   |
| 1 | Доставка и монтаж котел на твърдо гориво; 16 KW,  | бр. | 1 |   |   |
| 2 | Доставка и монтаж затворен разширителен съд 50 литра  | бр. | 1 |   |   |
| 3 | Доставка и монтаж кюнец Ф130, включително фасонни части | m. | 2 |   |   |
| 4 | Доставка и монтаж термо манометър радиален | бр. | 1 |   |   |
| 5 | Доставка и монтаж циркулационна помпа H =3 м, обем 3 м3/час | бр. | 1 |   |   |
| 6 | Термичен предпазен вентил 1/2" 3 bar 90` | бр. | 1 |   |   |
| 7 | Доставка и монтаж предпазен вентил 3 bar Dy 1'' | бр. | 1 |   |   |
| 8 | Доставка и монтаж автомат за допълване Dy 1/2'' Py0,6 | бр. | 1 |   |   |
| 9 | Доставка и монтаж кран сферичен DN 1",Py0,6 | бр. | 3 |   |   |
| 10 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN 1" Py0,6 | бр. | 1 |   |   |
| 11 | Доставка и монтаж кран сферичен DN 1/2",Py0,6 | бр. | 3 |   |   |
| 12 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN 1/2" Py0,6 | бр. | 1 |   |   |
| 13 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител попл. с клапа Dy1/2" | бр. | 2 |   |   |
| 14 | Доставка и монтаж стоманена безшевна тръба 1" | м. | 2 |   |   |
| 15 | Доставка и монтаж преход Ж с мес. резба 25 х 1" | бр. | 2 |   |   |
| 16 | Доставка и монтаж тръба PEX-Al-PEX Ф25х2 | м. | 2 |   |   |
| 17 | Доставка и монтаж тройник за тръба PEX-Al-PEX 20/25/16 | бр. | 2 |   |   |
| 18 | Доставка и монтаж тройник за тръба PEX-Al-PEX 20/16/20 | бр. | 4 |   |   |
| 19 | Доставка и монтаж тройник за тръба PEX-Al-PEX 20/16/16 | бр. | 2 |   |   |
| 20 | Доставка и монтаж тройник за тръба PEX-Al-PEX 16/16/16 | бр. | 4 |   |   |
| 21 | Доставка и монтаж PEX-Al-PEX Ф20х2 | бр. | 36 |   |   |
| 22 | Тръба PEX-Al-PEX с ал. вл.16 х 2  | м. | 42 |   |   |
| 23 | Доставка и монтаж радиатор тип 22 -500/1000 1450 W | бр | 1 |   |   |
| 24 | Доставка и монтаж лира за баня 450/900 450W | бр | 1 |   |   |
| 25 | Доставка и монтаж радиатор тип 22 -500/1600 2323 W | бр | 5 |   |   |
| 26 | Доставка и монтаж кран радиаторен с адаптор за тръба Ф16 | бр | 7 |   |   |
| 27 | Доставка и монтаж кран радиаторен секретен с адаптор за тръба Ф16 | бр | 7 |   |   |
|   | **всичко:** |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **общо I+II+III+IV** |  |  |  |  |
|   | непредвидени разходи  |   |   | 10% |   |
|   | **всичко с непредвидени** |  |  |  |  |
|   | ДДС |   |   | 20% |   |
|   | **ОБЩО С ДДС** |   |   |   |  |

**Образец № 4**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

От ……………………………………………………………………………………………..………..

В качеството ми на…………………………….………………………………………………………

 /длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………….…………………………………………………

 /фирмата на кандидата/

Седалище……………………………………………..………………………………………………..

Адрес на управление………………………………………………………………………………….

ЕИК:………………………………….………….

с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

 Съм запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка с предмет: - **„Основен ремонт на Библиотека към НЧ „Постоянство 1926” с.П.Каравелово**”

В случай, че представляваният от мен участник/участника на който съм подизпълнител бъде избран за изпълнител, от името на последния/ приемам да спазвам условията на поръчката и приемам условията в проекта на договора за обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата: ......... .............г. ДЕКЛАРАТОР: ....................................**

**Образец № 5**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

 по чл.51, ал. 1, т.2 от ЗОП

От ……………………………………………………………………………………………..………..

В качеството ми на…………………………….………………………………………………………

 /длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………….…………………………………………………

 /фирмата на кандидата/

Седалище……………………………………………..………………………………………………..

Адрес на управление………………………………………………………………………………….

ЕИК:………………………………….………….

с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

- **„Основен ремонт на Библиотека към НЧ „Постоянство 1926” с.П.Каравелово**”**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

**За периода от 5 години, считано до датата на подаването на офертата представената от мен фирма е изпълнила следните най-важни обекти за строителство сходни с предмета на поръчката:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ по ред*** | ***Наименование на строежа***  | ***Възложител и адрес за контакти, телефон , факс, e-mail*** | ***Период на изпълнение на договора*** *от дд/мм/гг**до дд/мм/гг* | ***Основни видове изпълнени СМР***  | ***%- но участие на фирмата*** | ***Стойност /х.лв./******С ДДС*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Към списъка се посочват и:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

***\*Забележка:*** *Участникът може да избере един или няколко от горепосочените /и посочен в чл. 51, ал. 1, т. 2, б. "а" - "в" от ЗОП. Други документи, различни от посочените по-горе няма да се признават от Възложителя.*

Приложения:

1.

2.

**Дата............................г. Декларатор: .............................**

 **(подпис и печат)**

***Образец № 6***

**Списък с екип за изпълнение на поръчката**

**Долуподписаният ..........................................................................................................................**

*(трите имена)*

**в качеството си на ………..………………..**(*управител/изпълнителен директор или др.)*

**с идентификационен номер (ЕИК) ..................................................................................**

**със седалище и адрес на управление ................................................................................**

**……………………………………………………………………………….…………………,**

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

- **„Основен ремонт на Библиотека към НЧ „Постоянство 1926” с.П.Каравелово**”

За изпълнение на настоящата обществена поръчка разполагам със следния технически състав, съгласно изискванията на Възложителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция на техническо лице | Име на експерта | Образование и квалификация, номер и дата на документа | Общ професионален опит, години и месторабота | Вид сертификати и удостоверения, свързани с минималните изисквания към експерта /когато е приложимо |
| Технически ръководител |  |  |  |  |
| Координатор по безопасност и здраве |  |  |  |  |

*Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.*

**Дата............................г. Подпис и печат: .............................**